ПАМЯТКА потребителям древесного топлива

Поставка древесного топлива с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности

В Речицкий опытный лесхоз с территориями лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения контролируют содержание цезия-137 в древесном топливе (дровах, щепе, топливных гранулах) на соответствие республиканским допустимым уровням. Использование древесного топлива осуществляется с учетом уровня содержания цезия-137 и производительности котельных установок



*При использовании древесного топлива с содержанием цезия-137, не превышающим допустимые уровни, обеспечено соблюдение норм радиационной безопасности (активность зольных отходов не превышает 10 000 Бк/кг - уровень изъятия для цезия-137, ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», 2012 г.).*

В лесхозе составляют: ПЕРЕЧЕНЬ организаций-потребителей древесного топлива с указанием мощности котельных и максимального значения удельной активности цезия-137 в поставляемом древесном топливе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Мощность котельной, МВт | Наименование древесного топлива | Удельная активность, Бк/кг |
| 1 | КУП "Речицкий райжилкомхоз" | **>0,1** | дрова | 200 |
| 2 | Речицкий гортоп КУП Гомельоблтопливо | <0,1 | дрова | 740 |
| 3 | Лоевский гортоп КУП Гомельоблтопливо | <0,1 | дрова | 740 |
| 4 | Стройгидросервис | <0,1 | дрова | 740 |
| 5 | ф-л "Речицкий водоканал" | <0,1 | дрова | 740 |
| 6 | ОАО "Автобусный парк №6" г.Гомель | <0,1 | дрова | 740 |
| 7 | Речицкие электрические сети | **>0,1** | щепа | 200 |
| 8 | КДУПК и ТС "Теплосервис" г. Жлобин | **>0,1** | щепа | 200 |
| 9 | Населению | <0,1 | дрова | 740 |
| 10 | Светлогорский ЦКК | **>0,1** | щепа | 200 |

ПАМЯТКА потребителям древесного топлива

**ПЕРЕЧЕНЬ лесосек, на которых содержание цезия-137**

**в древесине 200 Бк/кг и более**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиелесничества | Квартал/выдел | Древесина по породам с удельной активностью 200 Бк/кг и более |
|  |  |  | Деловая | Дровяная | Деловая | Дровяная |
| 1. | Ровенско-Слободское | Квартал 94/17,13,11,19,/21 | сосна- | сосна /дуб | - | - |
| 2 | Ровенско-Слободское | Квартал 93/22,23 | сосна | сосна /осина |  |  |

**Древесина дровяная. Доля проб с различным содержанием Cs-137**

**В Речицком опытном лесхозе. 2014-2017**



Если в дровах, щепе содержание цезия-137 200 Бк/кг и более

Древесина с содержанием цезия-137
менее 200 Бк/кг составляет до 98 %
от всей древесины в зонах





в заключении акта радиационного обследования лесосеки (п.3.2 ) указано: древесина не подлежит реализации на котельные с мощностью 0,1 МВт и более

в заключении протокола испытаний указано: щепа (дрова) не подлежит реализации на котельные с мощностью 0,1 МВт и более

Перечни использует для принятия решения об отгрузке древесного топлива потребителям. Содержание цезия-137 в древесном топливе указано в оттисках штампов на сопроводительных документах к отгружаемым партиям или в паспортах радиационной безопасности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | от 1 до 165 Бк/кг(проб) | от 166 до 249 Бк/кг (проб) | от 250 до 615 Бк/кг (проб) | к-во проб всего |
| 2014 | 652 | 8 | 2 | 662 |
| 2015 | 242 | - | - | 242 |
| 2016 | 205 | 2 | - | 207 |
| 2017 | 226 | 1 | - | 227 |